ATLAS SCT: pick-up with noise injection - Wed Apr 17 19:22:12 2002 - B186 Forward System Test Input-noise at 2fC from threshold scans - difference to zero-injection (run 1396, scan 2)

Module

Difference in input-noise (ENC)

0 200 400 600 800 1000

1200

k5_302 k5_402 k5_400 k5_303

4Mhz (1396, 3) 10Mhz (1396, 4) 20Mhz (1396, 5) 30Mhz (1396, 6) 40Mhz (1396, 7)