0

200

400

600

800

1000

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 50 100 150 200 250 300 Module 0 k5_302 Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

THRESHOLD (mV)

0 50 100 150 200 250 300 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Efficiency, chip 0

Mean = 152.93 mV Sigma = 12.95 mV Max Eff. = 1.00

THRESHOLD (mV)

0 50 100 150 200 250 300 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Efficiency, chip 1

Mean = 152.72 mV Sigma = 12.09 mV Max Eff. = 1.00

THRESHOLD (mV)

0 50 100 150 200 250 300 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Efficiency, chip 2

Mean = 153.13 mV Sigma = 12.96 mV Max Eff. = 1.00

THRESHOLD (mV)

0 50 100 150 200 250 300 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Efficiency, chip 3

Mean = 157.56 mV Sigma = 12.49 mV Max Eff. = 1.00

THRESHOLD (mV)

0 50 100 150 200 250 300 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Efficiency, chip 4

Mean = 161.16 mV Sigma = 13.72 mV Max Eff. = 1.00

THRESHOLD (mV)

0 50 100 150 200 250 300 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Efficiency, chip 5

Mean = 155.57 mV Sigma = 13.12 mV Max Eff. = 1.00

ATLAS SCT Module Test - Mon Mar 25 19:06:48 2002 - B186 Forward System Test - Module k5_302 Run 1365 Scan 208 Module 0 Stream 1 Scan type: THRESHOLD (mV)

0 0

Mean (mean) = 155.45mV, Sigma (mean) = 3.86mV, Nentries = 768

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

Fitted Sigma(THRESHOLD (mV))

0

5

10

15

20

25 Fitted Sigma

Mean (sigma) = 12.70mV, Sigma (sigma) = 1.34mV, Nentries = 768

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

Chisq

1

Chisq/NDF