vcc1
in1+
in1-
iset1
ret1
vcc0
in0+
in0-
iset0
ret0
led1a
led1k
led0a
led0k

LDCchan1
chan0

DORIC
outtest-
outtest+

VCCtest
bias+
input
bias-
reta
intest
ret(3)
ret(9)
bias
bias
gate0
gate1
c0-c0+d0-d0+c1-c1+d1-d1+VCCOPTO CHIPS

BONDING DETAIL FOR