1N4002

  D1

                                                        4

                                              3

                              D4

                                2LED

                               1

                                      2

                     D4

                    2LED

1

2

                                                                  R37
                                                                  10K 2%

                                                                                                                 1

                                                                                                                 2

                                                         R36
                                                         10K 2%

1

2

10K 2%

R49

1

2

R48

10K 2%

1

2

10K 2%

R47

1

2

R46

10K 2%

1

2

10K 2%

R45

1

2

R44

10K 2%

1

2

R93

10K 2%

1

2

R92

10K 2%

1

2

10K 2%

R97

1

2

10K 2%

R96

1

2

10K 2%

R91

1

2

10K 2%

R90

2 1

                                                                                                     R8

                                                                                                           1K

2

1

                                                                    1K

                                                                   R21

2

1

                                                                                            1K

                                                                                           R35

                                                                                                                      SW_ON

                                                          VME_BSY

                                                                          VBSY

VOUT
ADJ

VIN

LM337TH

                                                                     U28

                                 V+

                                                                          N12V

                                                                                                   -5v digital

                                                                      12v fused

2

1

560 2%

R39

RJS

CHECK

                                       IN 2

                       1 FS3_{2A}

                                       IN1 2

                         FS1_{2A}

                                                                          P5V
                                 VDD

                                       IN1 2

                         FS2_{2A}

2

1

0.22UF

                                                                                                       C56

4-23-1997_9:11

AND POWER CONTROL

ADDRESS OFFSET SELECTION

1

2

C50

10UF

1

2

C49

10UF

                                                         Q3
                                                         2N3904

                                PCONT

VDD

                                                 +

                                                                2

                                                                5

                                                                8

                                                               11

                                                                       12

                                                                1

                                                                       4

                                                                       9

                                                                       10

                                                                       3

                                                  RL1

1

1

                                                                                          VDD

                                                                                                                      SW_OFF

SDOWN

2N3904

Q4

                                                             E

                                                             E

                                                                                                             1

                                                                                                             2

                                                                                                             3

                                                                                                             4

                                                                                                             5

                                                                                                             6

1

2

3

4

5

6

                                                                                                      H

                                                                                        G

                                                                          F

                                               D

                                  C

                    B

       A

SHEET     OF

UNIVERSITY of CAMBRIDGE (HEP)

       A B C D F G H

VSS

                                                                                            V-

1

                                                                                                                     SW_SPSTR

                                                                                          SW1

VDD

RJS

2

1

R10
56  2%

2

1

390 2%

R40

2

1

120

R62

2

1

360

R58

                                         1

                                         2

                                         4

                                         8

HEXSW

                                   C

                       5

                          4
                          3
                          2
                          1

               SW3

   Resistors only req’d if not als520

                                                                P12V

        V+12

        V-12

V+12,V+5,V-12

        V+5

                        V-

                                                                                                                   SK1

                                                                1

                                                                2

                                                                4

                                                                8

HEXSW

                                                 C

                                 5

                                    4
                                    3
                                    2
                                    1

                      SW2

1

2

4

8

HEXSW

     C

   5

      4
      3
      2
      1

SW4
                                           S10
                                           S08

                                           S02S03

                                           S04

                                           S05

                                           S07

                                           S11

                                           S06

                                                  S[11:00]

                                           S09

                                           S00S01

                                                                                    VDD

                                                      1

                                                      2

                            4K7 2%

                            R38

1

2

R42
4K7 2%

1

2 10K 2%

R41