ATLAS SCT: pick-up with noise injection - Thu Oct 16 10:03:27 2003 - CERN B161 endcap systemtest Input-noise at 2fC from threshold scans - difference to zero-injection (run 2271, scan 1)

Module

Difference in input-noise (ENC)

-100

-50

0

50

100

k5_512k5_505k5_517k5_505k5_517 k5_517

again (2271, 2) 6MHz6Vpp (2271, 3) again (2271, 4) 6MHz10Vpp (2271, 5) again (2271, 6) 10MHz6Vpp (2271, 7) again (2271, 8) 10MHz10Vpp (2271, 9) again (2271, 10)