0603

0603

6.35 x 7.5mm

VDD (test)

DGND (test)
test2
test0
test1
test3

VT2VT2VT1VT1VCCVCCA-GND

A-GND
ring-a

RESETB

DOUT0B

TKIN0

TKIN0B

DOUT0

TKOUT0

DIN0B

DIN0

TKOUT0B

DOUT1

DOUT1B

TKIN1

TKIN1B

DIN1

DIN1B

TKOUT1

TKOUT1B

ID<4>

ID<3>

ID<2>

ID<1>

ID<0>

COM0

COM0B

CLK0

CLK0B

SELECT (CLK0/1)

COM1B

COM1

CLK1B

CLK1

MASTER

LEDLEDB

VSSVSSVDDVDDVSSVDD

ABCD

SELECT

D0-T01

T0B-T01

D0B-T01

D1B-TBB0

T0-TBB0

T0-T01

T0B-TBB0

D0-TBB0

D1-TBB0

D0B-TBB0

LED0

LED0B

T1-TBB0

T1B-TBB0BASIC BONDING DETAIL FOR ABCD

DIFFERENT AT EACH SITE _ REFER TO SCHEMATIC

NOTE THAT MASTER AND ID BONDS ARE

GNDGNDGND+vdd

+vdd