ATLAS SCT Quick evaluation of Gain/Offset/Noise module 0 link 0 (Run 1 Scan 10 Charge 3.00fC) - (Run 1 Scan 9 Charge 2.00fC)

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

Gain at 2.50fC (mV/fC)

40 42 44 46 48 50 52 Gain (mV/fC)

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

Offset at 2.50fC (mV)

80

90

100

110

120 Offset (mV)

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

Input Noise at 2.50fC (ENC)

500

550

600

650

700

750

800 Noise (ENC)

Gain at 2.50fC (mV/fC)

40 45 50 55 60 65 70 75 80 n(Gain)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180 Gain, all channels

Offset at 2.50fC (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 n(Offset)

0

20

40

60

80

100

120

Offset, all channels

Input Noise at 2.50fC (ENC)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 n(Noise)

0

50

100

150

200

250

300

Noise, all channels

ATLAS SCT Quick evaluation of Gain/Offset/Noise module 0 link 0 (Run 1 Scan 10 Charge 3.00fC) - (Run 1 Scan 9 Charge 2.00fC)

Gain(mV/fC)

40 42 44 46 48 50 52

N(Gain)

0

5

10

15

20

25

30

Gain, chip 0

Gain(mV/fC)

40 42 44 46 48 50 52

N(Gain)

0

2

4

6

8

10

12

14

16 Gain, chip 1

Gain(mV/fC)

40 42 44 46 48 50 52

N(Gain)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Gain, chip 2

Gain(mV/fC)

40 42 44 46 48 50 52

N(Gain)

0

2

4

6

8

10

12

14

16 Gain, chip 3

Gain(mV/fC)

40 42 44 46 48 50 52

N(Gain)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Gain, chip 4

Gain(mV/fC)

40 42 44 46 48 50 52

N(Gain)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20 Gain, chip 5

Offset(mV)

80 90 100 110 120

N(Mean)

0

5

10

15

20

25 Offset, chip 0

Offset(mV)

80 90 100 110 120

N(Mean)

0

2

4

6

8

10

12

14

16 Offset, chip 1

Offset(mV)

80 90 100 110 120

N(Mean)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18 Offset, chip 2

Offset(mV)

80 90 100 110 120

N(Mean)

0 2

4

6

8

10

12

14

16

18 20

22 Offset, chip 3

Offset(mV)

80 90 100 110 120

N(Mean)

0

2

4

6

8

10

12

14

16 Offset, chip 4

Offset(mV)

80 90 100 110 120

N(Mean)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18 Offset, chip 5

Noise(ENC)

500 550 600 650 700 750 800

N(Mean)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Input Noise, chip 0

Noise(ENC)

500 550 600 650 700 750 800

N(Mean)

0

2

4

6

8

10

12

14

Input Noise, chip 1

Noise(ENC)

500 550 600 650 700 750 800

N(Mean)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Input Noise, chip 2

Noise(ENC)

500 550 600 650 700 750 800

N(Mean)

0

2

4

6

8

10

12

14

16 Input Noise, chip 3

Noise(ENC)

500 550 600 650 700 750 800

N(Mean)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Input Noise, chip 4

Noise(ENC)

500 550 600 650 700 750 800

N(Mean)

0

2

4

6

8

10

12

14

16