0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

150

200

250

300

350 Module 0 Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

THRESHOLD (mV)

160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Efficiency, chip 0

Mean = 238.36 mV Sigma = 4.45 mV Max Eff. = 1.00

THRESHOLD (mV)

160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Efficiency, chip 1

Mean = 231.58 mV Sigma = 6.12 mV Max Eff. = 1.00

THRESHOLD (mV)

160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Efficiency, chip 2

Mean = 223.83 mV Sigma = 5.60 mV Max Eff. = 0.98

THRESHOLD (mV)

160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Efficiency, chip 3

Mean = 233.75 mV Sigma = 5.79 mV Max Eff. = 1.00

THRESHOLD (mV)

160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Efficiency, chip 4

Mean = 233.61 mV Sigma = 5.60 mV Max Eff. = 1.00

THRESHOLD (mV)

160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Efficiency, chip 5

Mean = 246.04 mV Sigma = 6.23 mV Max Eff. = 1.00

ATLAS SCT Module Test Run 1 Scan 2 Module 0 Stream 1 Scan type: THRESHOLD (mV)

0

Mean (mean) = 234.59mV, Sigma (mean) = 7.92mV, Nentries = 766

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

Fitted Sigma(THRESHOLD (mV))

0

1

2

3

4

5

6 Fitted Sigma

Mean (sigma) = 3.38mV, Sigma (sigma) = 0.29mV, Nentries = 766

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

Chisq

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

1 Chisq/NDF

0

1