0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

150

200

250

300

350 Module 0 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

THRESHOLD (mV)

160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Efficiency, chip 0

Mean = 242.21 mV Sigma = 5.90 mV Max Eff. = 1.00

THRESHOLD (mV)

160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Efficiency, chip 1

Mean = 247.25 mV Sigma = 6.73 mV Max Eff. = 0.98

THRESHOLD (mV)

160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Efficiency, chip 2

Mean = 244.57 mV Sigma = 6.38 mV Max Eff. = 1.00

THRESHOLD (mV)

160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Efficiency, chip 3

Mean = 249.50 mV Sigma = 6.28 mV Max Eff. = 1.00

THRESHOLD (mV)

160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Efficiency, chip 4

Mean = 233.15 mV Sigma = 6.84 mV Max Eff. = 1.00

THRESHOLD (mV)

160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Efficiency, chip 5

Mean = 237.25 mV Sigma = 5.96 mV Max Eff. = 1.00

ATLAS SCT Module Test Run 1 Scan 4 Module 0 Stream 0 Scan type: THRESHOLD (mV)

0

Mean (mean) = 242.37mV, Sigma (mean) = 7.61mV, Nentries = 765

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

Fitted Sigma(THRESHOLD (mV))

0 1 2 3 4 5 6 7 Fitted Sigma

Mean (sigma) = 3.58mV, Sigma (sigma) = 0.09mV, Nentries = 765

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

Chisq

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

1 Chisq/NDF

0

1