ABCD2T/ABCD2NT Pad Layout

Bond Pad Posit ion wit h respect to the origin at the lower left corner ( detgnd pad)

       Pad Name Pad Centre ( x,y) Pad Size (x  x y) Pad Name Pad Centre ( x,y) Pad Size (x x  y)

INPUT PADS

            detgnd (65,6266) 120x43 in<127> (266,6218) 120x43

          in<126> (65,6170) 120x43 in<125> (266,6122) 120x43

          in<124> (65,6074) 120x43 in<123> (266,6026) 120x43

          in<122> (65,5978) 120x43 in<121> (266,5930) 120x43

          in<120> (65,5882) 120x43 in<119> (266,5834) 120x43

          in<118> (65,5786) 120x43 in<117> (266,5738) 120x43

          in<116> (65,5690) 120x43 in<115> (266,5642) 120x43

          in<114> (65,5594) 120x43 in<113> (266,5546) 120x43

          in<112> (65,5498) 120x43 in<111> (266,5450) 120x43

          in<110> (65,5402) 120x43 in<109> (266,5354) 120x43

          in<108> (65,5306) 120x43 in<107> (266,5258) 120x43

          in<106> (65,5210) 120x43 in<105> (266,5162) 120x43

          in<104> (65,5114) 120x43 in<103> (266,5066) 120x43

          in<102> (65,5018) 120x43 in<101> (266,4970) 120x43

          in<100> (65,4922) 120x43 in<99> (266,4874) 120x43

            in<98> (65,4826) 120x43 in<97> (266,4778) 120x43

            in<96> (65,4730) 120x43 in<95> (266,4682) 120x43

            in<94> (65,4634) 120x43 in<93> (266,4586) 120x43

            in<92> (65,4538) 120x43 in<91> (266,4490) 120x43

            in<90> (65,4442) 120x43 in<89> (266,4394) 120x43

            in<88> (65,4346) 120x43 in<87> (266,4298) 120x43

            in<86> (65,4250) 120x43 in<85> (266,4202) 120x43

            in<84> (65,4154) 120x43 in<83> (266,4106) 120x43

            in<82> (65,4058) 120x43 in<81> (266,4010) 120x43

            in<80> (65,3962) 120x43 in<79> (266,3914) 120x43

            in<78> (65,3866) 120x43 in<77> (266,3818) 120x43

            in<76> (65,3770) 120x43 in<75> (266,3722) 120x43

            in<74> (65,3674) 120x43 in<73> (266,3626) 120x43

            in<72> (65,3578) 120x43 in<71> (266,3530) 120x43

            in<70> (65,3482) 120x43 in<69> (266,3434) 120x43

            in<68> (65,3386) 120x43 in<67> (266,3338) 120x43

            in<96> (65,3290) 120x43 in<65> (266,3242) 120x43

            in<64> (65,3194) 120x43 in<63> (266,3146) 120x43

            in<62> (65,3098) 120x43 in<61> (266,3050) 120x43

            in<60> (65,3002) 120x43 in<59> (266,2954) 120x43
in<58> (65,2986) 120x43 in<57> (266,2858) 120x43
in<56> (65,2810) 120x43 in<55> (266,2762) 120x43
in<54> (65,2714) 120x43 in<53> (266,2666) 120x43
in<52> (65,2618) 120x43 in<51> (266,2570) 120x43
in<50> (65,2522) 120x43 in<49> (266,2474) 120x43
in<48> (65,2426) 120x43 in<47> (266,2378) 120x43
in<46> (65,2330) 120x43 in<45> (266,2282) 120x43
in<44> (65,2234) 120x43 in<43> (266,2186) 120x43
in<42> (65,2138) 120x43 in<41> (266,2090) 120x43
in<40> (65,2042) 120x43 in<39> (266,1994) 120x43
in<38> (65,1946) 120x43 in<37> (266,1898) 120x43
in<36> (65,1850) 120x43 in<35> (266,1802) 120x43
in<34> (65,1754) 120x43 in<33> (266,1706) 120x43
in<32> (65,1658) 120x43 in<31> (266,1610) 120x43
in<30> (65,1562) 120x43 in<29> (266,1514) 120x43
in<28> (65,1466) 120x43 in<27> (266,1418) 120x43
in<26> (65,1370) 120x43 in<25> (266,1322) 120x43
in<24> (65,1274) 120x43 in<23> (266,1226) 120x43
in<22> (65,1178) 120x43 in<21> (266,1130) 120x43
in<20> (65,1082) 120x43 in<19> (266,1034) 120x43
in<18> (65,986) 120x43 in<17> (266,938) 120x43
in<16> (65,890) 120x43 in<15> (266,842) 120x43
in<14> (65,794) 120x43 in<13> (266,746) 120x43
in<12> (65,698) 120x43 in<11> (266,650) 120x43
in<10> (65,602) 120x43 in<9> (266,554) 120x43

  in<8> (65,506) 120x43 in<7> (266,458) 120x43

  in<6> (65,410) 120x43 in<5> (266,362) 120x43

  in<4> (65,314) 120x43 in<3> (266,266) 120x43

  in<2> (65,218) 120x43 in<1> (266,170) 120x43

  in<0> (65,122) 120x43 detgnd (266,74) 120x43

 detgnd (65,26) 120x43

                                                                                                   FRONT-END SERVICE PADS

 detgnd (596,74) 200x140 detgnd (596,6221) 200x140

GNDA (896,74) 200x140 GNDA (896,6221) 200x140

   VCC (1196,74) 200x140 GNDA (1196,6221) 200x140

 VTHN (1446,74) 100x140 VTHN (1446,6221) 100x140

 VTHP (1646,74) 100x140 VTHP (1646,6221) 100x140

 ring_a (1846,74) 100x140 ring_a (1846,6221) 100x140

       D_ISH (2046,74) 100x140 cal0 (2046,6221) 100x140

 IP_PROBE (2246,74) 100x140 cal1 (2246,6221) 100x140

 IS_PROBE (2446,74) 100x140 cal2 (2446,6221) 100x140
cal3 (2646,6221) 100x140

BYPASS PADS
tokenoutBPB (5211,6211) 100x160
tokenoutBP (5543,6211) 100x160
datainBPB (5875,6211) 100x160
datainBP (6207,6211) 100x160
tokeninBPB (6522,84) 100x160 Spare digital bias pads

  tokeninBP (6854,84) 100x160 DGND (6540,6211) 100x160
dataoutBPB (7186,84) 100x160 VDD (6872,6211) 100x160

  dataoutBP (7518,84) 100x160

OUTPUT PADS

         VDD (8069,6187) 160x180

       DGND (8069,5914) 160x180

 tokenout0B (8069,5688) 160x100

   tokenout0 (8069,5508) 160x100

    datain0B (8069,5328) 160x100

       datain0 (8069,5148) 160x100

         clk0B (8069,4968) 160x100

           clk0 (8069,4788) 160x100

         clk1B (8069,4608) 160x100

           clk1 (8069,4428) 160x100

        id<4> (8069,4238) 160x140

        id<3> (8069,4038) 160x140

        id<2> (8069,3838) 160x140

        id<1> (8069,3638) 160x140

        id<0> (8069,3438) 160x140

     masterB (8069,3238) 160x140

       com1B (8069,3048) 160x100

         com1 (8069,2868) 160x100

       com0B (8069,2688) 160x100

         com0 (8069,2508) 160x100

         select (8069,2318) 160x140

        resetB (8069,2118) 160x140

          ledB (8069,1928) 160x100

             led (8069,1748) 160x100

  dataout0 (8069,1568) 160x100
dataout0B (8069,1388) 160x100

    datain0 (8069,1208) 160x100

  datain0B (8069,1028) 160x100

    DGNG (8069,848) 160x100

    DGND (8069,621) 160x180

       VDD (8069,395) 160x100

       VDD (8069,169) 160x180